Igor Miranda Oliveira

Lab Redes 08

2 -

a) Cliente IP: 172.16.2.108 Porta: 58782

Servidor IP: 172.16.2.100 Porta: 9876

b) Cliente IP: 172.16.2.108 Porta: 54182

Servidor IP: 172.16.2.100 Porta: 9766

4 - a) 4, Porta de origem 2 bytes, porta de destino 2 bytes, tamanho 2 bytes, checksum 2 bytes .

b) 35, 8,27. Não

c) É o tamanho em bytes do cabeçalho UDP e os dados.

d) 65536

e) 65535.

f) 17 dec, 11 hex

5 - Checksum

6 - A origem de um é o destino do outro.